**Commande**

#Vlan database

(vlan) vlan 10 name Prod

(vlan) vlan 20 name Administratif

Conf t # interface fastethernet 0/(n) (pour les ports 1 et 2)

(Config-if)# switchport access vlan 10

(Config-if)# exit

Conf t # interface fastethernet 0/(n) (pour les ports 14 et 15)

(Config-if)# switchport access vlan 20

(Config-if)# exit

Conf t # int G16

(conf-if) # switchport mode Trunck

# switchport trunck allowed vlan all